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[bookmark: _Toc22876][bookmark: _Toc31682][bookmark: _Toc236854997]摘要
本次调查范围为如东县袁庄镇安置小区（海河滩村集中居住区地块），位于南通市如东县袁庄镇海河滩村，四至范围：东至纵兴路，南至乡村小路，西至如东县袁庄小学，北至乡村小路，面积约52038m2。根据《如东县袁庄镇海河滩村村庄规划》（2023-2035年），该地块规划用地性质为城镇住宅用地和农村宅基地。
本次调查地块内历史和现状均为居民区、农田和水塘，居民区尚未拆迁。经调查，地块内历史上无工业企业，故地块内无潜在污染源。地块周边500m范围历史及现状存在工业企业，周边企业涉及的特征污染物包括砷、汞、锰、铬、镍、铅、锡、钡、铝、苯、甲苯、二甲苯、苯并（a）芘、石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）、甲醛、甲基叔丁基醚、阴离子表面活性剂、聚酯树脂、聚乙烯、聚乙烯醇、醋酸乙烯、乙烯、甲基异噻唑啉酮、磷酸眯基脲、磷酸亚脲胺、多亚甲基多苯基多异氰酸酯、聚醚多元醇、环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、1-羟基环己基苯基甲酮、邻甲苯乙酸甲酯、二乙二醇己醚、丙烯酸树脂、氨基树脂。
考虑到本次调查地块周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2026年7月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。
（1）土壤检测结果
本次地块内共布设9个土壤点位，共采集36个土壤样品，送检36个土壤样品，共检测污染物54种，检出12种，污染物检出率为22%，检出的污染物分别为pH值、汞、铅、镉、铜、砷、镍、锰、铬、钡、锡和石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。土壤pH值检出范围为7.89~8.44，无酸化或碱化。地块内采集的土壤样品中污染物汞、铅、镉、铜、砷、镍、石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，锰、钡和锡检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第一类用地土壤风险控制值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。
（2）地下水检测结果
本次地块内共布设3口地下水监测井，采集3个地下水样品，送检3个地下水样品，共检测污染物56种，检出4种，污染物检出率为7%，检出的污染物分别为pH值、砷、锰、可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、砷、锰检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
（3） 地表水检测结果
本次调查在地块内共布设2个地表水监测点位，采集2个地表水样品，送检2个地表水样品，共检测污染物56种，检出4种，污染物检出率为7%，检出的污染物分别为pH值、砷、铜和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地表水样品pH值、砷、铜检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
（4）底泥检测结果
本次地块内共布设2个底泥点位，共采集2个底泥样品，送检2个底泥样品，共检测污染物54种，检出12种，污染物检出率为22%，检出的污染物分别为pH值、汞、砷、镉、铜、铅、镍、铬、锰、钡、锡、石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。底泥pH值检出范围为7.85~8.04，整体无酸化或碱化。地块内采集的底泥样品中污染物汞、铅、镉、铜、砷、镍、石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，锰、钡和锡检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第一类用地土壤风险控制值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求
IV

地块概况
[bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc199803164][bookmark: _Toc201655546][bookmark: _Toc236855003]调查范围
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: _Hlk164089398][bookmark: _Hlk195189090][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk163939480]本次调查范围为如东县袁庄镇安置小区（海河滩村集中居住区地块），位于南通市如东县袁庄镇海河滩村，四至范围：东至纵兴路，南至乡村小路，西至如东县袁庄小学，北至乡村小路，面积约52038m2，具体位置如下图1.1-1，地块调查范围见图1.1-2，具体拐点坐标见表1.1-1。本次调查地块的拐点坐标来自如东县袁庄镇人民政府提供的调查范围矢量文件。
[bookmark: OLE_LINK80]表2.2-1调查场地拐点坐标
	[bookmark: OLE_LINK211]拐点
	 X（m）
	Y（m）

	J1
	3592142.317 
	40573039.801 

	J2
	3592141.230 
	40573036.056 

	J3
	3592138.621 
	40573027.049 

	J4
	3592133.372 
	40573011.779 

	J5
	3592123.176 
	40572982.256 

	J6
	3592120.836 
	40572975.471 

	J7
	3592079.081 
	40572990.865 

	J8
	3592077.863 
	40572991.463 

	J9
	3592073.405 
	40572994.352 

	J10
	3592073.171 
	40572993.964 

	J11
	3592037.039 
	40572935.474 

	J12
	3592032.068 
	40572926.935 

	J13
	3592025.253 
	40572913.202 

	J14
	3592018.278 
	40572898.505 

	J15
	3592009.883 
	40572879.785 

	J16
	3592013.298 
	40572878.146 

	J17
	3592005.775 
	40572862.710 

	J18
	3592056.716 
	40572840.276 

	J19
	3592246.312 
	40572773.235 

	J20
	3592294.531 
	40572914.938 

	J21
	3592325.260 
	40573003.676 


注：坐标系为2000国家大地坐标系。
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图2.2-1地块具体位置图
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图2.2-2 调查地块范围及拐点图
[bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc7867][bookmark: _Toc165749307]地块规划
[bookmark: _Hlk164627688]根据《如东县袁庄镇海河滩村村庄规划》（2023-2035年），本次调查地块规划用地性质为城镇住宅用地和农村宅基地，地块规划图详见图3.5-1。
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图3.5-1 如东县袁庄镇海河滩村村庄规划（2023-2035年）
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[bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark19][bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc165749313][bookmark: _Toc165749311]现场踏勘
[bookmark: OLE_LINK200]2026年7月，我单位组织专业技术人员对本次调查地块现状环境进行了现场踏勘，本次调查地块现状主要为居民区和农田，地块存在2个水塘，地块内无刺激性气味，整个区域未发现异常颜色及气味土壤，现场踏勘照片见图4.2-1。
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	水塘（东北侧）
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	水塘（南侧）
	居民区


图4.2-1调查地块现场踏勘图
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark29][bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark45][bookmark: _bookmark46][bookmark: _bookmark37][bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark53][bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc162469442][bookmark: _Toc172664132][bookmark: _Toc195196265][bookmark: _Toc195387644][bookmark: _Toc201655572][bookmark: _Toc208832297][bookmark: _Toc233707957][bookmark: _Toc233792087][bookmark: _Toc236855091]2 结论与建议
[bookmark: _Toc233792088][bookmark: _Toc236855092]2.1 结论
本次调查范围为如东县袁庄镇安置小区（海河滩村集中居住区地块），位于南通市如东县袁庄镇海河滩村，四至范围：东至纵兴路，南至乡村小路，西至如东县袁庄小学，北至乡村小路，面积约52038m2。根据《如东县袁庄镇海河滩村村庄规划》（2023-2035年），该地块规划用地性质为城镇住宅用地和农村宅基地。
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为了保证土地开发利用安全，实现用地环保可持续发展，如东县袁庄镇人民政府委托南京国环科技股份有限公司对如东县袁庄镇安置小区（海河滩村集中居住区地块）开展土壤污染状况调查工作。
本次调查地块内历史和现状均为居民区、农田和水塘，居民区尚未拆迁。经调查，地块内历史上无工业企业，故地块内无潜在污染源。地块周边500m范围历史及现状存在工业企业，周边企业涉及的特征污染物包括砷、汞、锰、铬、镍、铅、锡、钡、铝、苯、甲苯、二甲苯、苯并（a）芘、石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）、甲醛、甲基叔丁基醚、阴离子表面活性剂、聚酯树脂、聚乙烯、聚乙烯醇、醋酸乙烯、乙烯、甲基异噻唑啉酮、磷酸眯基脲、磷酸亚脲胺、多亚甲基多苯基多异氰酸酯、聚醚多元醇、环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、1-羟基环己基苯基甲酮、邻甲苯乙酸甲酯、二乙二醇己醚、丙烯酸树脂、氨基树脂。
[bookmark: _Toc233792089]考虑到本次调查地块周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2026年7月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。
[bookmark: _Toc236855093]2.1.1 土壤检测结果
本次地块内共布设9个土壤点位，共采集36个土壤样品，送检36个土壤样品，共检测污染物54种，检出12种，污染物检出率为22%，检出的污染物分别为pH值、汞、铅、镉、铜、砷、镍、锰、铬、钡、锡和石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。土壤pH值检出范围为7.89~8.44，无酸化或碱化。地块内采集的土壤样品中污染物汞、铅、镉、铜、砷、镍、石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，锰、钡和锡检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第一类用地土壤风险控制值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。
[bookmark: _Toc233792090][bookmark: _Toc236855094]2.1.2 地下水检测结果
本次地块内共布设3口地下水监测井，采集3个地下水样品，送检3个地下水样品，共检测污染物56种，检出4种，污染物检出率为7%，检出的污染物分别为pH值、砷、锰、可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、砷、锰检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
[bookmark: _Toc233792091][bookmark: _Toc236855095]2.1.3 地表水检测结果
本次调查在地块内共布设2个地表水监测点位，采集2个地表水样品，送检2个地表水样品，共检测污染物56种，检出4种，污染物检出率为7%，检出的污染物分别为pH值、砷、铜和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地表水样品pH值、砷、铜检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
[bookmark: _Toc233792092][bookmark: _Toc236855096]2.1.4 底泥检测结果
本次地块内共布设2个底泥点位，共采集2个底泥样品，送检2个底泥样品，共检测污染物54种，检出12种，污染物检出率为22%，检出的污染物分别为pH值、汞、砷、镉、铜、铅、镍、铬、锰、钡、锡、石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。底泥pH值检出范围为7.85~8.04，整体无酸化或碱化。地块内采集的底泥样品中污染物汞、铅、镉、铜、砷、镍、石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，锰、钡和锡检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第一类用地土壤风险控制值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。
[bookmark: _Toc233792093][bookmark: _Toc236855097]2.2 建议
（1）鉴于土壤的异质性及土壤离散点采样检测结果的不确定性，在场地后续拆除及未来开发建设过程中，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。
（2）地块内的土壤转运，应满足转运后规划用地条件下的土壤管理要求，不符合要求的情况下禁止转运。
（3）根据现场踏勘可知，本次调查地块现场遗留有原拆迁的建筑垃圾，建议后续规范处置建筑垃圾。
（4）土地权属人、管理人和使用人须切实履行保护责任，加强所属地块的看管与防护加强地块保护，严禁建筑垃圾、工业固废、生活垃圾等废弃物非法转运并倾倒至本地块内。
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