通州区兴东街道孙李桥村卫生室建设地块土壤污染状况调查报告
[bookmark: _Hlk165123891]



江海大道以北、金鼎路以西、花桥路以南、金西中心竖河以东地块土壤污染状况调查报告
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摘 要

[bookmark: _Toc22876][bookmark: _Toc31682]江海大道以北、金鼎路以西、花桥路以南、金西中心竖河以东地块位于南通市通州区金新街道狮子桥村，四至范围：东至南通神龙游船有限公司，南至空地，西至空地，北至花桥路，面积约38148m2。根据《南通市通州城区控制性详细规划（高新区西区单元）》（2015年），该地块规划用地性质为二类工业用地。为了保证土地开发利用安全，南通高新技术产业开发区招商服务中心委托南京国环科技股份有限公司对江海大道以北、金鼎路以西、花桥路以南、金西中心竖河以东地块开展土壤污染状况调查工作。
（一）第一阶段调查结论
通过现场踏勘、人员访谈、资料收集与分析，地块内历史上主要为南通恒信针织染整有限公司、南通恒嘉印染有限公司，从事染色布生产活动，涉及的特征污染物包括铜、汞、砷、铅、锑、钠、色度、氨氮、总磷、硫化物、硫酸盐、可吸附有机卤素、阴离子表面活性剂、苯胺、苯并（a）芘、偶氮苯和石油烃（C10-C40）。本次调查地块500m范围内历史上存在的工业企业包括南通神龙游船有限公司、南通鑫盛纺织服饰有限公司、江苏南星家纺有限公司、乔德（南通）纺织品有限公司、南通星晨电子科技有限公司、江苏通顺动力科技有限公司、申通快递有限公司南通分公司、京航泰（南通）航天科技有限公司、南通通明集团有限公司通州分公司、楷钛工业零部件江苏有限公司、安费诺高速技术（南通）有限公司、南通怡柯新能源科技有限公司、南通市江海公路工程有限公司板梁预制中心、上海彩翼家用纺织品股份有限公司南通分公司、南通市通州区昌盛船舶修造厂、南通乔丰纺织科技有限公司、南通市通州区华谊回丝厂、通州区广欣织布厂、通州区金新赵飞线加工厂、南通市通州洪富制管厂、南通鎏棉匠家纺有限公司、南通涵泓纺织有限公司、南通力太纺织有限公司、南通市通州骏鑫织造有限公司。通过分析，周边对本次调查地块存在环境影响的企业涉及的特征污染物包括铝、硼、镍、铬、合成聚酯、二丙二醇二丙烯酸酯、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、石油烃（C10-C40）。
考虑到本次调查地块周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2026年10月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。
（二）第一阶段调查结论
（1）土壤检测结果
本次地块内共布设35个土壤点位（包括2个堆土点位），共采集148个土壤样品，送检148个土壤样品，共检测污染物75种，检出20种，污染物检出率为27%，检出的污染物分别为pH值、汞、铜、铅、镉、镍、砷、锑、铬、锌、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯、四氯乙烯、石油烃（C10-C40）、硫化物、4-氯苯胺、3-氯苯胺和硼，其余检测因子均未检出。
土壤pH值检出范围为7.61~8.41，无酸化或碱化。地块内采集的土壤样品污染物汞、铜、铅、镉、镍、砷、锑、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯、四氯乙烯和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第二类用地筛选值；锌、硼和4-氯苯胺检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第二类用地土壤风险控制值；3-氯苯胺无相关毒性参数，3-氯苯胺检出值低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算4-氯苯胺的第二类用地土壤风险控制值；土壤样品污染物硫化物检出浓度为1.35~2.49mg/kg，与对照点土壤硫化物检出含量范围无明显差异。
（2） 地下水检测结果
本次地块内共布设9口地下水监测井，采集9个地下水样品，送检9个地下水样品，共检测污染物100种，检出28种，污染物检出率为28%，检出的污染物分别为pH值、浊度、总磷、可吸附有机卤素、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、色度、总硬度、溶解性固体总量、碘化物、高锰酸盐指数、砷、锑、铁、锰、钠、铜、锌、镍、硼、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、色度、总硬度、溶解性固体总量、碘化物、高锰酸盐指数、砷、锑、铁、锰、钠、铜、锌、镍、硼、二氯甲烷、氯仿、苯和甲苯的检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值，总磷检出浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，可吸附有机卤素检出浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，所有地下水点位的浊度均超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，超标倍数范围为0.4~7.6倍。
地下水超标污染物浊度为地下水常规指标，不属于《地下水污染健康风险评估工作指南》的附录H中有毒有害指标，且该地块所在区域地下水不作为饮用水使用，故地下水浊度超标对人体健康影响较小。
（3）地表水检测结果
本次调查在地块外邻近区域的水塘共布设1个地表水监测点位，采集1个地表水样品，送检1个地表水样品，共检测污染物97种，检出23种，污染物检出率为24%，检出的污染物分别为pH值、水温、溶解氧、可吸附有机卤素、高锰酸盐指数、可萃取性石油烃（C10-C40）、氨氮、化学需氧量、总氮、总磷、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、色度、砷、锑、钠、铜、锌、镍、硼、粪大肠菌群和五日生化需氧量，其余污染物均未检出。地表水样品pH值、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、总氮、总磷、氟化物、砷、铜、锌、粪大肠菌群和五日生化需氧量检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，硫酸盐、硝酸盐、色度、锑、钠、镍和硼检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，可吸附有机卤素检出浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第二类用地筛选值，溶解氧不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
（4）底泥检测结果
本次地块外邻近的水塘布设1个底泥点位，共采集1个底泥样品，送检1个底泥样品，共检测污染物74种，检出13种，污染物检出率为18%，检出的污染物分别为pH值、硼、铅、镉、汞、铜、镍、砷、锑、铬、锌、石油烃（C10-C40）和硫化物。
底泥pH检出值为8.02，无酸化或碱化。底泥样品污染物铅、镉、汞、铜、镍、砷、锑和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第二类用地筛选值；锌和硼检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第二类用地土壤风险控制值；底泥样品污染物硫化物检出浓度为2.79mg/kg，与对照点土壤硫化物检出含量范围无明显差异。
综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。。
IV

地块概况
[bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc199803164][bookmark: _Toc201655546][bookmark: _Toc245152138]调查范围
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK203][bookmark: _Hlk195189090][bookmark: _Hlk164089398][bookmark: _Hlk163939480]本次调查范围为江海大道以北、金鼎路以西、花桥路以南、金西中心竖河以东地块，位于南通市通州区金新街道狮子桥村，四至范围：东至南通神龙游船有限公司，南至江海大道，西至拆迁空地，北至花桥路，面积约38148m2，具体位置如下图2.2-1，地块调查范围见图2.2-2，具体拐点坐标见表2.2-1。本次调查地块的拐点坐标来自南通高新技术产业开发区招商服务中心提供的调查范围矢量文件，相关证明材料详见附件1。
[bookmark: OLE_LINK80]表2.2-1调查场地拐点坐标
	[bookmark: OLE_LINK211]拐点
	[bookmark: OLE_LINK19] X（m）
	Y（m）

	J1
	3548069.738 
	40597116.213 

	J2
	3547781.377 
	40597127.225 

	J3
	3547775.169 
	40596997.663 

	J4
	3547810.571 
	40596995.723 

	J5
	3547830.338 
	40596994.639 

	J6
	3547855.865 
	40596993.239 

	J7
	3547869.387 
	40596992.507 

	J8
	3547915.519 
	40596990.006 

	J9
	3547924.600 
	40596989.509 

	J10
	3547953.669 
	40596987.917 

	J11
	3547961.238 
	40596987.503 

	J12
	3548000.030 
	40596985.379 

	J13
	3548014.045 
	40596984.554 

	J14
	3548029.972 
	40596983.616 

	J15
	3548038.040 
	40596983.141 

	J16
	3548062.986 
	40596981.673 

	J17
	3548063.699 
	40596981.662 


注：坐标系为2000国家大地坐标系。
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图2.2-1地块具体位置图
2
[image: ]
图2.2-2 调查地块范围及拐点图
[bookmark: _Toc245152158]1.2地块规划
根据《南通市通州城区控制性详细规划（高新区西区单元）》（2015年），该地块规划用地性质为二类工业用地（M2），地块规划图详见图3.5-1。
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图3.5-1 南通市通州城区控制性详细规划（高新区西区单元）

[bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark19][bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc165749313][bookmark: _Toc165749311]1.3现场踏勘
[bookmark: OLE_LINK200]2026年8月，我单位组织专业技术人员对本次调查地块现状环境进行了现场踏勘，本次调查地块现状主要为拆迁空地，地块东侧存在两处堆土，地块内无刺激性气味，整个区域未发现异常颜色及气味土壤，现场踏勘照片见图4.2-1。
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	拆迁空地
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	堆土


图4.2-1调查地块现场踏勘图
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark29][bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark45][bookmark: _bookmark46][bookmark: _bookmark37][bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark53][bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc162469442][bookmark: _Toc172664132][bookmark: _Toc195196265][bookmark: _Toc195387644][bookmark: _Toc201655572][bookmark: _Toc208832297][bookmark: _Toc233707957][bookmark: _Toc233792087][bookmark: _Toc243918094][bookmark: _Toc245152222]2 结论与建议
[bookmark: _Toc245152223]2.1 结论
江海大道以北、金鼎路以西、花桥路以南、金西中心竖河以东地块位于南通市通州区金新街道狮子桥村，四至范围：东至南通神龙游船有限公司，南至空地，西至空地，北至花桥路，面积约38148m2。根据《南通市通州城区控制性详细规划（高新区西区单元）》（2015年），该地块规划用地性质为二类工业用地。
通过现场踏勘、人员访谈、资料收集与分析，地块内历史上主要为南通恒信针织染整有限公司、南通恒嘉印染有限公司，从事染色布生产活动，涉及的特征污染物包括铜、汞、砷、铅、锑、钠、色度、氨氮、总磷、硫化物、硫酸盐、可吸附有机卤素、阴离子表面活性剂、苯胺、苯并（a）芘、偶氮苯和石油烃（C10-C40）。本次调查地块500m范围内历史上存在的工业企业包括南通神龙游船有限公司、南通鑫盛纺织服饰有限公司、江苏南星家纺有限公司、乔德（南通）纺织品有限公司、南通星晨电子科技有限公司、江苏通顺动力科技有限公司、申通快递有限公司南通分公司、京航泰（南通）航天科技有限公司、南通通明集团有限公司通州分公司、楷钛工业零部件江苏有限公司、安费诺高速技术（南通）有限公司、南通怡柯新能源科技有限公司、南通市江海公路工程有限公司板梁预制中心、上海彩翼家用纺织品股份有限公司南通分公司、南通市通州区昌盛船舶修造厂、南通乔丰纺织科技有限公司、南通市通州区华谊回丝厂、通州区广欣织布厂、通州区金新赵飞线加工厂、南通市通州洪富制管厂、南通鎏棉匠家纺有限公司、南通涵泓纺织有限公司、南通力太纺织有限公司、南通市通州骏鑫织造有限公司。通过分析，周边对本次调查地块存在环境影响的企业涉及的特征污染物包括铝、硼、镍、铬、合成聚酯、二丙二醇二丙烯酸酯、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、石油烃（C10-C40）。
考虑到本次调查地块周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2026年10月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。
[bookmark: _Toc245152224]2.1.1 土壤检测结果
本次地块内共布设35个土壤点位（包括2个堆土点位），共采集148个土壤样品，送检148个土壤样品，共检测污染物75种，检出20种，污染物检出率为27%，检出的污染物分别为pH值、汞、铜、铅、镉、镍、砷、锑、铬、锌、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯、四氯乙烯、石油烃（C10-C40）、硫化物、4-氯苯胺、3-氯苯胺和硼，其余检测因子均未检出。
土壤pH值检出范围为7.61~8.41，无酸化或碱化。地块内采集的土壤样品污染物汞、铜、铅、镉、镍、砷、锑、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯、四氯乙烯和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第二类用地筛选值；锌、硼和4-氯苯胺检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第二类用地土壤风险控制值；3-氯苯胺无相关毒性参数，3-氯苯胺检出值低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算4-氯苯胺的第二类用地土壤风险控制值；土壤样品污染物硫化物检出浓度为1.35~2.49mg/kg，与对照点土壤硫化物检出含量范围无明显差异。
[bookmark: _Toc245152225]2.1.2 地下水检测结果
本次地块内共布设9口地下水监测井，采集9个地下水样品，送检9个地下水样品，共检测污染物100种，检出28种，污染物检出率为28%，检出的污染物分别为pH值、浊度、总磷、可吸附有机卤素、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、色度、总硬度、溶解性固体总量、碘化物、高锰酸盐指数、砷、锑、铁、锰、钠、铜、锌、镍、硼、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、色度、总硬度、溶解性固体总量、碘化物、高锰酸盐指数、砷、锑、铁、锰、钠、铜、锌、镍、硼、二氯甲烷、氯仿、苯和甲苯的检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值，总磷检出浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，可吸附有机卤素检出浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，所有地下水点位的浊度均超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，超标倍数范围为0.4~7.6倍。
地下水超标污染物浊度为地下水常规指标，不属于《地下水污染健康风险评估工作指南》的附录H中有毒有害指标，且该地块所在区域地下水不作为饮用水使用，故地下水浊度超标对人体健康影响较小。
[bookmark: _Toc245152226]2.1.3 地表水检测结果
本次调查在地块外邻近区域的水塘共布设1个地表水监测点位，采集1个地表水样品，送检1个地表水样品，共检测污染物97种，检出23种，污染物检出率为24%，检出的污染物分别为pH值、水温、溶解氧、可吸附有机卤素、高锰酸盐指数、可萃取性石油烃（C10-C40）、氨氮、化学需氧量、总氮、总磷、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、色度、砷、锑、钠、铜、锌、镍、硼、粪大肠菌群和五日生化需氧量，其余污染物均未检出。地表水样品pH值、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、总氮、总磷、氟化物、砷、铜、锌、粪大肠菌群和五日生化需氧量检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，硫酸盐、硝酸盐、色度、锑、钠、镍和硼检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，可吸附有机卤素检出浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第二类用地筛选值，溶解氧不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
[bookmark: _Toc245152227]2.1.4 底泥检测结果
本次地块外邻近的水塘布设1个底泥点位，共采集1个底泥样品，送检1个底泥样品，共检测污染物74种，检出13种，污染物检出率为18%，检出的污染物分别为pH值、硼、铅、镉、汞、铜、镍、砷、锑、铬、锌、石油烃（C10-C40）和硫化物。
底泥pH检出值为8.02，无酸化或碱化。底泥样品污染物铅、镉、汞、铜、镍、砷、锑和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值；铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第二类用地筛选值；锌和硼检出值均低于《污染场地风险评估电子表格》采用国家推荐参数计算的第二类用地土壤风险控制值；底泥样品污染物硫化物检出浓度为2.79mg/kg，与对照点土壤硫化物检出含量范围无明显差异。
综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。
[bookmark: _Toc245152228]2.2 建议
（1）鉴于土壤的异质性及土壤离散点采样检测结果的不确定性，在场地后续拆除及未来开发建设过程中，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。
（2）地块内的土壤转运，应满足转运后规划用地条件下的土壤管理要求，不符合要求的情况下禁止转运。
（3）土地权属人、管理人和使用人须切实履行保护责任，加强所属地块的看管与防护加强地块保护，严禁建筑垃圾、工业固废、生活垃圾等废弃物非法转运并倾倒至本地块内。
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